0.41 1.10 kpc

0.43 1.41 kpc

0.45 1.88 kpc

0.48 2.18 kpc

0.45 2.48 kpc

0.35 3.32 kpc

0.27 4.71 kpc

0.25 7.18 kpc